附件

**广州中医药大学第一附属医院白云医院**

**成人接种门诊建设项目情况介绍**

按照上级关于建设成人接种门诊有关要求，并结合医院实际发展需求，医院拟在3号住院楼一楼（原一方四季用房）建设成人接种门诊。

该区域现有建设面积70.56平方米，外部采用钢化玻璃进行墙体设置，室内设有砖混墙体进行隔断。按照成人接种门诊建设要求，现需对原钢化玻璃进行整体拆除，并向大厅外侧扩展2米，扩展后面积为84.96平方米。四周需采用砖墙砌筑设置墙体结构民，安装不锈钢防盗门。室内采用玻镁板进行隔断设置，设置范围包含等候登记区、接种区、冷链区、处置室、留观区、卫生间，除卫生间使用原有推拉门外，冷链区考虑防盗安全，应采用不锈钢防盗门，其余采用玻镁板吊趟门进行安装，并同时对室内原有拆除地面、天花、电源线路等进行修复安装。

