直饮水机维保第三方水质抽检项目及参考标准

| **序号** | **检测项目** | **单位** | **限值** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌总数 | CFU/ml | 50 |  |
| 2 | 铜（Cu） | mg/L | 1 |  |
| 3 | 锌（Zn） | mg/L | 1 |  |
| 4 | 氟化物（以F计） | mg/L | 1 |  |
| 5 | 氯化物（以CL计） | mg/L | 100 |  |
| 6 | 销酸盐（以N计） | mg/L | 10 |  |
| 7 | 色、度 | / | 5 |  |
| 8 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.5 |  |
| 9 | 臭和味 | / | 无异臭异味 |  |
| 10 | PH | / | 6.0-8.5 |  |
| 11 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 300 |  |
| 12 | 耗氧量（以O2计） | mg/L | 2 |  |